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Техническое задание на поставку раскрепляющих устройств
  (далее - продукции)
1.  Предмет закупки:
Раскрепляющие устройства.
2.  Наименование, ассортимент и консолидированные объемы требуемой продукции (в соответствии с приложением №1).
3. Сроки поставки продукции: в соответствии с приложением №1.
4. Место поставки продукции (реквизиты грузополучателя): 
[bookmark: _GoBack]ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ – Производственное отделение «Ильменские электрические сети» Новгородского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»  
ИНН   7802312751     КПП   532132002
Место нахождения:  173021 Великий Новгород, ул. Нехинская, д.61А
Телефон/факс: (8162) 984-239, 984-234.
5.  Технические требования к поставляемой продукции:
5.1     Общие технически требования к поставляемой продукции:
5.1.1	Продукция должна соответствовать указанной маркировке, указанной в пункте 2 данного технического задания на поставку.
5.1.2   Продукция должна быть новой и ранее не использованной.
5.1.3 Требования по соответствию продукции определенным стандартам: качество продукции должно соответствовать ГОСТам, ТУ (стандартам и техническим условиям производителя товара и требованием Заказчика), указанным в пункте 2 данного технического задания на поставку.
5.1.4 Дата выпуска продукции должна быть не более 6-ти месяцев до даты поставки.
5.1.5 Общие требования к рабочей среде, электропитанию и т. п.: температура окружающего воздуха от -40°С до +45°С.
5.1.6 Общие функциональные требования (перечень исполняемых функций): нет.
5.1.7 Требования по комплектации: нет.
5.1.8 Требования по совместимости: нет.
5.1.9 Поставляемая Поставщиком продукция должна сопровождаться технической документацией (технический паспорт завода-изготовителя) и подтверждаться сертификатами качества, сертификатами соответствия.
5.1.10	Требования к гарантийному сроку на поставляемую продукцию: 
На поставляемую продукцию устанавливается гарантийный срок согласно гарантийному сроку завода-изготовителя, но не менее трех лет, и начинает действовать с даты подписания сторонами товарной накладной на весь товар.
5.1.11	Требования к сроку и условиям гарантийного обслуживания:
В течение Гарантийного срока товара Поставщик должен гарантировать полнофункциональную работу (пригодность) товара. В случае выхода товара из строя в течение Гарантийного срока, поставщик в течение 30 (тридцати)
календарных дней, с даты получения письменного уведомления Покупателя продукции, обязуется самостоятельно за свой счет произвести замену неисправного (негодного к применению) товара.
6. Специальные требования:


 Раскрепляющее устройство «Раскреп»
Устройство является страховочным приспособлением и применяется для обеспечения безопасности персонала при выполнении работ с подъемом на опору воздушных линий (ВЛ) электропередачи напряжением 0,4 – 10 кВ, воздушных кабельных линий, линий связи и пр. Устройство устанавливается после проверки железобетонных опор на прочность и устойчивость, а деревянных — на загнивание.
Устройство обеспечивает дополнительное укрепление опоры за счет ее фиксации цепным захватом и тремя канатными растяжками, расположенными под углом 120о относительно друг друга и соединенными с якорными устройствами.
	Количество звеньев штанги, шт
	4

	Длина штанги в сборе, м, не более
	3,4

	Длина цепного захвата, м, не менее
	1,2

	Диаметр обхватываемой опоры, мм
	160-300

	Разрушающая нагрузка, кгс, не менее
	1800

	Допустимое статическое усилие, кгс, не более
	600
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	Раскрепляющие устройства 2020 год

	№ п/п
	Наименование
	ГОСТ
	Ед.изм
	1кв.
	2кв.
	3кв.
	4кв.
	2020
	место поставки

	1
	Раскрепляющее устройство  "Раскреп"
	 
	шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	ПО ИЭС

	
	ПО ИЭС
	
	
	10
	5
	0
	0
	15
	

	
	ПО БЭС
	
	
	0
	0
	0
	6
	6
	

	
	ПО ВЭС
	
	
	1
	0
	0
	0
	1
	

	
	ПО СЭС
	
	
	0
	4
	0
	0
	4
	

	
	АУ
	
	
	 
	 
	 
	 
	0
	

	
	ИТОГО ФИЛИАЛ
	
	
	11
	9
	0
	6
	26
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